1 10 100 1000

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

m normalized cylinder length (l/a)

Rayliegh kl=π/4 kl=π/2 kl=π